ОСТ1 31132-80 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ УМЕНЬШЕННОГО РАЗМЕРА

* [Эл. почта](http://ost-1.ru/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL29zdC0xLnJ1L2thdGFsb2cva3JlcGV6aG55ZS1pemRlbGl5YS9zdGFsL2JvbHR5L2l0ZW0vNDktb3N0MS0zMTEzMi04MC1ib2x0LXMtc2hlc3RpZ3Jhbm5vai1nb2xvdmtvai11bWVuc2hlbm5vZ28tcmF6bWVyYQ==)



|  |  |
| --- | --- |
| Условный код | ОСТ 1 31132-80 |
| σв  кгс/мм2, не менее | без термообработки |
| Материал | Сталь 16ХСН |
| Покрытие | без покрытия |

 Размеры, мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Резьба - 6е | М5 | М6 | М8 | М10 |
| d-0.1 | 5.15 | 6.15 | 8.15 | 10.15 |
| l o | 8 | 9 | 11 | 13 |
| L | min | 14 | 16 | 20 | 24 |
| max | 40 | 40 | 40 | 50 |